국 문 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

관세분류 번호 HSK No.	픔목번호 Item No.	품명 및 규격	규 격 Unit	수 량 Quantity
9016002000	MB35	수분 분석기	Set	1

A. Feature

1. 기존의 적외선 건조방식보다 40%이상 가열속도가 빠른 할로겐 전극 방식

2. 쉽고 편리한 작동법으로 신속하게 실험결과 산출

3. 매우 튼튼하고 화학물질에 내구성이 강한 구조

4. 수분%, 고체%, 무게 등이 표시되는 후광 디스플레이

5. RS232를 통한 GLP 인쇄 - 실험결과, 시간/날짜, ID등 인쇄.

B. Specification

1. 최대용량 : 35 g

2. 정밀도 : 0.01 %/0.001 g

3. 재현성 (표준편차) : 0.18% (3g sample)/0.05%(10g sample)

4. 수분측정범위 : 0.01% to 100%

5. 타이머 : 1 - 120분

6. 열원 : Halogen 램프

7. 가열온도범위 : 50° to 160° in 5°C 씩 증가

8. 화면표시: 수분 %, 고체 %, 무게 g

9. 출력: RS232 (GLP/GMP 출력)

10. 화면 타입: 128 x 64 pixel 그래픽 후광 LCD 화면

11. 팬 사이즈: 90mm

12. 제품 사이즈 WxHxD: 19 x 15.2 x 35cm

C. Optional Accessories

* OH-380D Printer / RS232 Cable

* Balance Talk Software

D. Remarks

제품 구매후 1년간 품질보증