국 문 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

관세분류 번호 HSK No.	픔목번호 Item No.	품명 및 규격	규 격 Unit	수 량 Quantity
9016002000	STX2202KR	정밀용 저울	Set	1

A. 특징 Feature

1. 대각선 109mm의 대형 컬러 터치 스크린으로 효율적인 작동과 손쉬운 사용 가능

2. 1~1.5초의 빠른 안정화 시간으로 작업의 생산성 향상

3. 부품수 카운팅, 체크계량, 백분율(%), 합산, 디스플레이 홀드, 비중측정 등 다양한 기능모드

4. 탁월한 과부하 보호장치와 작업공간을 최소화한 슬림한 디자인으로 적재보관 가능

5. 전용 USB/RS232/이더넷 케이블을 통하여 PC 또는 프린터와의 통신

6. 고강도 Stainless Pan 및 ABS 하우징으로 내구성 탁월

7. Weigh Below Hook로 밀도 및 비중 계산 기능

B. 사양 Specification

1. 최대용량 Capacity: 2200 g

2. 정밀도 Readability: 0.01 g

3. 재현성 Repeatibility (Std. Dev.): 0.02 g

4. 직선성 Linearity: 0.03 g

5. 응용모드: 부품수 계수, 백분율 계량, 체크, 합산, 화면 정지, 비중측정 등

6. 테어 범위 Tare range: To capacity by subtraction

7. 과부하 용량 Over range capacity: Capacity의 10배

8. 안정화 시간 Stabilization time: 1.5초

9. 작동 범위 Operating temperature range: 50° to 104°F / 10° to 40°C

10. 전원 Power requirements: AC Adapter (included) or 4 AA Batteries (not included)

11. 보정 Calibration: 수요가 선택 외부분동으로 Span & Linearity 캘리브레이션

12. 분동 Mass: 2000 g (Span Cal.)

13. 화면 Display: 109mm 풀컬러 VGA 그래픽 터치스크린

14. 팬 사이즈 Pan size: 170mm x 140 mm

15. 저울 크기 Dimensions WxHxD: 202 x 224 x 54mm

C. 옵션 악세사리 Optional Accessories

* SF40A, OH-380D Printer, USB/RS232/이더넷 Cable

* SPDC 통신 Software

D. Remarks : 1년 Warranty Service